*РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ*

*НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИГОРСКОГО РАЙОНА*

*АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ*

*НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ*

*П О С Т А Н О В Л Е Н И Е*

*от 17 ноября 2017 г. №42 ст.Николаевская*

***Об утверждении инструкции по охране труда уборщика служебных помещений***

В соответствии с Постановлением Минтруда Российской Федерации от 8 февраля 2000 года №14 «Об утверждении Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации», Постановлением Минтруда Российской Федерации от 13 января 2003 года №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций», Приказом Минсоцразвития Российской Федерации от 26 апреля 2011 года №342н «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда», Администрация местного самоуправления Николаевского сельского поселения

*П О С Т А Н О В Л Я Е Т :*

1. Утвердить Инструкцию уборщика служебных помещений согласно Приложению №1.

2. Приложение №2 к Постановлению Администрации местного самоуправления Николаевского сельского поселения от 30 декабря 2013 г. №31 «Об утверждении инструкций по охране труда для сотрудников Администрации местного самоуправления Николаевского сельского поселения» признать утратившим силу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

*Глава АМС*

*Николаевского сельского поселения                                                В.А.Ревин*

Приложение№1

к Постановлению АМС Николаевского сельского поселения

от 17 ноября 2017 г. №42

**ИНСТРУКЦИИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА**

**ДЛЯ УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**

1. **Общие требования безопасности**

1.1**.** К работе по уборке служебных помещений допускаются лица мужского и женского пола не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.

1.2. Уборщик служебных помещений (далее – работник) работает под непосредственным руководством специалиста администрации и выполняет его распоряжения.

1.3. Работник должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации, исключить употребление алкогольных, наркотических и токсических средств до работы и во время работы, курение допускается только в установленных для этого местах.

1.4. Работник должен при ходьбе по лестницам держаться за перила. Соблюдать меры предосторожности при ходьбе.

1.5. Обслуживаемые помещения необходимо одержать в чистоте.

1.6. Производить уборку всего помещения тщательно, помнить, что от качества уборки и чистоты в помещении, зависит работоспособность, безопасность и сохранение здоровья других работников.

1.6. В процессе труда на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:

* электрический ток, статическое электричество;
* работа на высоте более 1,5 м;
* повышенная влажность;
* повышенная запыленность воздуха.

1.7. Согласно типовым отраслевым нормам работнику полагается специальная одежда:

* костюм х/б со сроком носки 12 месяцев;
* сапоги резиновые со сроком носки 24 месяца;
* перчатки резиновые до износа.

1.8. В случаях травматизма работник или очевидец должен немедленно сообщить о случившемся специалисту администрации, оказать помощь пострадавшему, при необходимости вызвать машину скорой помощи или обратиться в здравпункт.

1.9. Работник должен иметь практические навыки в оказании первой доврачебной помощи пострадавшему: уметь остановить кровотечение, накладывать повязки на раны или обожженное место, приводить в сознание, делать искусственное дыхание, знать, где находится аптечка с набором медикаментов.

1.10. Работник должен знать и соблюдать правила санитарной и личной гигиены.

1.11. Работник несет персональную ответственность за нарушение требований инструкции в порядке установленном Правилами внутреннего трудового распорядка организации и действующим законодательством.

**2. Требования безопасности перед началом работы**

2.1. Приступая к работе, работник обязан одеть спецодежду, манжеты рукавов и брюк костюма должны быть застегнуты. Волосы убрать под головной убор. Иметь средства индивидуальной защиты.

2.2. Внимательно осмотреть рабочее место и проверить:

* санитарное состояние рабочего места;
* исправность инвентаря (щетки, совки, скребки, тряпкодержатели, стремянки);
* нет ли оголенных проводов;
* исправность электроприборов.

2.3. В случае обнаружения неисправностей следует сообщить об этом непосредственному руководителю.

2.4. Запрещается при работе на высоте использовать случайные подставки (ящики, бочки и т.п.).

2.5. Приставные лестницы должны быть оборудованы нескользящими опорами и ставиться в рабочее положение под углом 70-75 градусов к горизонтальной поверхности.

Размеры приставной лестницы должны обеспечивать рабочему возможность производить работу в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,5 м следует применять предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения или к лестнице при условии крепления ее к конструкции.

2.6. Перед выполнением уборочных работ на высоте уборщик помещений обязан проверить предохранительный пояс строп на соответствие требованиям безопасности:

металлические детали предохранительного пояса не должны иметь деформаций, трещин, коррозии, тканые детали не должны иметь надрезов, надрывов ткани и ниток, прожогов, промасливания и других дефектов, снижающих прочность;

подвижная рамка поясного ремня должна двигаться без заеданий и заклинивания;

карабин стропа должен открываться и закрываться свободно, без заеданий;

проверить правильность крепления стропа;

произвести регулировку обхвата талии, для чего ослабить и передвинуть кольца на поясном ремне;

убедиться в возможности крепления свободного конца стропа за прочную конструкцию здания.

Проверить:

наличие на нижних концах лестниц оковок с острыми наконечниками для установки лестниц на грунте или башмаков из нескользящего материала при использовании лестниц на гладких поверхностях (паркете, металле, плитке, бетоне);

наличие и исправность у стремянок противораздвижных приспособлений (крюков, цепей), а также верхних площадок, огражденных перилами;

устойчивость лестницы: путем осмотра и опробования следует убедиться в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута;

для предотвращения смещения верхнего конца приставной лестницы его следует надежно закрепить за устойчивую конструкцию;

при невозможности закрепления лестницы при установке ее на гладком полу, у ее основания должен стоять подсобный рабочий и удерживать лестницу в устойчивом положении.

2.7. Работы на высоте разрешается производить только по указанию непосредственного руководителя работ.

**3. Требования безопасности во время работы**

3.1. При уборке помещений пользоваться щетками, веником, совком, ветошью.

3.2. Помнить, что работа вблизи токоведущих частей электрооборудования опасна, быть осторожным, не прикасаться к ним.

3.3. Производить уборку служебных помещений влажным способом. Столы, окна, шкафы протирать чистой влажной тряпкой.

3.4. Грязь, мусор с пола собирать совком, лопатой и веником, а не руками.

3.5. Работу по уборке производить в рукавицах.

3.6. При использовании в работе электроприборов запрещается:

* оставлять без надзора электроприборы присоединенными к электросети;
* эксплуатировать при повреждении штепсельного соединения, шнура, нечеткой работе выключателя;
* при уборке не допускать попадания воды на электропроводку и другое электрооборудование.
* при прекращении подачи тока во время работы с электроприборами или при перерыве в работе электроприборы отсоединяются от электросети.
* при обнаружении каких-либо неисправностей работа прекращается. Разбирать электроприбор и производить самим какой-либо ремонт запрещается.

3.10. Не оставлять свой инвентарь на проходах, на углах, случайных

местах.

3.11. При использовании лестниц-стремянок, проверить их исправность

и наличие металлических держателей для фиксации, наличие на ножках резиновых набивок.

3.12. При мойке оконных и дверных стекол не разрешается прислонять лестницы на оконные и дверные переплеты.

3.13. Собирать мусор в ящики или специально отведенные для этой цели места и выносить их регулярно из помещения на территорию двора, в предназначенное для этого место.

3.14. При уборке окон проверить прочность крепления рам и стекол, работы вести, стоя на прочных широких подоконниках, при уборке окон на высоте свыше 1,5 м вести с применением предохранительного пояса и стропа, который своим свободным концом должен закрепляться за прочные конструкции здания; при узких или непрочных подоконниках следует работать с передвижных столиков-подмостей или лестниц стремянок, имеющих площадку с ограждением.

3.15. Уборочные работы на высоте производить со стационарных лесов, механизированных подъемных площадок, приставных лестниц, раздвижных лестниц-стремянок, испытанных в установленном порядке, при надетом предохранительном поясе со стропом, свободный конец которого должен быть закреплен за прочную конструкцию внутри помещения.

3.16. При выполнении работ на высоте свыше 1,5 м предохранительный пояс следует закреплять к элементам конструкций здания одним из следующих способов:

- стропом в обхват конструкции с закреплением карабина за строп;

- стропом в обхват конструкции с закреплением карабина за боковое кольцо на предохранительном поясе;

- карабином за монтажную петлю или страховочный канат.

Во всех случаях закрепление предохранительного пояса следует осуществлять таким образом, чтобы высота возможного падения работника не превышала 0,5 м.

Место крепления стропа должно быть расположено не ниже уровня пояса.

3.17. При выполнении работ, требующих перемещения в процессе работы предохранительный пояс следует применять в комплекте со страховочным приспособлением.

Пользоваться на высоте инструментом и инвентарем таким образом, чтобы исключить их падение; масса инвентаря и материалов, применяемых при выполнении работ в положении стоя на лестнице не должна превышать 5 кг.

3.18. При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей (для предупреждения ее падения от случайных толчков) место ее установки следует ограждать или охранять.

**4. Требования безопасности в аварийных ситуациях**

4.1. При возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастным случаям, немедленно прекратить работу и отключить используемое оборудование.

* 1. При обнаружении возгорания работник обязан:
* немедленно сообщить в пожарную службу по телефону 01;
* немедленно поставить в известность начальника отдела ;
* принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;
* приступить к тушению загорания имеющимися первичными средствами пожаротушения;
* в случае угрозы жизни покинуть помещение.

4.3. Тушить загоревшееся электрооборудование сухим песком или огнетушителями.

4.4. При несчастном случае необходимо быстро освободить пострадавшего от травмирующего действия (электротока, высокой температуры, сдавливающих тяжестей и тому подобного), принять меры по оказанию пострадавшему доврачебной медицинской помощи.

4.4. В случае травмы или внезапного заболевания сообщить о случившемся непосредственному руководителю и обратиться в здравпункт), а также сохранить обстановку без изменения на момент получения травмы, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

**5. Требования безопасности по окончании работы**

5.1. Привести в порядок и убрать весь свой инвентарь и электроприборы в специально отведенное для этой цели место.

5.2. Снять и убрать спецодежду в гардероб, помыть руки с мылом, переодеться в личную одежду.